МКС **01.040.33;** 33.040.35

|  |  |
| --- | --- |
| **ИЗМЕНЕНИЕ № 1** | **СТБ 2364-2014** |
|  | **СООРУЖЕНИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ЛИНЕЙНЫЕ**  **Термины и определения** |
|  | **ЗБУДАВАННI СЕТАК ЭЛЕКТРАСУВЯЗI ЛIНЕЙНЫЯ**  **Тэрмiны i азначэннi** |

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата введения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Раздел 2. Заменить первое предложения на следующее:

«В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА) и иные документы, принятые в Республике Беларусь:».

Раздел 3. дополнить терминологическими статьями 3.2.14, 3.5.12–3.5.14, 3.6.8:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «3.2.14 кабельная линия электросвязи: Кабельная линия передачи, физическая цепь и линейно-кабельные сооружения электросвязи | be | кабельная лінія электрасувязі |
| en | telecommunication cable line |
| 3.5.12 абонентский пункт: Комплекс сооружений, включающий в себя оконечное абонентское устройство, абонентскую распределительную коробку, абонентское защитное устройство и абонентскую проводку | be | абаненцкі пункт |
| en | subscriber station |
| 5.5.13 оптическое оконечное кабельное устройство: Устройство (ODF, ОРШ, ОСР, ОРК, ОЯКР, ОРА и др.) предназначенное для концевой заделки волоконно-оптических кабелей, монтажа, включения и переключения оптических волокон кабельной линии пассивной оптической сети | be | аптычнае канцавое кабельнае прылада |
| en | optical terminal cable device |
| 3.5.14 оптический ящик кабельный распределительный: Определение термина Оконечное кабельное устройство, предназначенное для установки одной или двух сплайс-кассет и кросс-панелей, ввода, соединения и распределения кабеля распределительного участка и до шестнадцати кабелей абонентского участка пассивной оптической сети частной застройки | be | аптычны скрыню кабельны размеркавальны |
| en | optical cable distribution box |
| 3.6.8 оптическая абонентская розетка: Определение термина Оконечное кабельное устройство, предназначенное для ввода и соединения одного или двух кабелей абонентской разводки и абонентских соединительных шнуров (патчкордов) в помещении абонента | be | аптычная абаненцкая разетка |
| en | optical subscriber socket»; |

пункт 3.8.16. Слова: «упорнае кольца стойкавай апоры» заменить на «упорнае кальцо стойкавай апоры».

Раздел 4. Раздел 5. Слова: «кольца упорнае стойкавай апоры» заменить на «кальцо упорнае стойкавай апоры».

Раздел 4. дополнить терминами на русском языке:

|  |  |
| --- | --- |
| «кабельная линия электросвязи ……………………………………………………………………….. | 3.2.14 |
| абонентский пункт…………………………………………………………………………………………. | 3.5.12 |
| оптическое оконечное кабельное устройство………………………………………………………… | 3.5.13 |
| оптический ящик кабельный распределительный ………………………………………………….. | 3.5.14 |
| оптическая абонентская розетка………………………………………………………………………… | 3.6.8». |

Раздел 5. дополнить терминами на белорусском языке:

|  |  |
| --- | --- |
| «кабельная лінія электрасувязі …………………………………………………………………………… | 3.2.14 |
| абаненцкі пункт ………………………………………….…………………………………………………. | 3.5.12 |
| аптычнае канцавое кабельнае прылада ………………………………………………………………. | 3.5.13 |
| аптычны скрыню кабельны размеркавальны…………………………………………………………. | 3.5.14 |
| аптычная абаненцкая разетка …………………………………………………………………………... | 3.6.8». |

Раздел 6. дополнить терминами на английском языке:

|  |  |
| --- | --- |
| «telecommunication cable line ……………………………………………………………………………… | 3.2.14 |
| subscriber station …………………………………………………………………………………………...... | 3.5.12 |
| optical terminal cable device ………………………………………………………………………………… | 3.5.13 |
| optical cable distribution box ………………………………………………………………………………… | 3.5.14 |
| optical subscriber socket …………………………………………………………………………………….. | 3.6.8». |